Lernkontrolle – Antworten

THEMENBLOCK: KRAFTWERK

Der Reaktor des KKL … ist ein Druckwasserreaktor. ist der neuste und leistungsstärkste Reaktor der Schweiz. produziert Strom. ist ein Siedewasserreaktor. spaltet pro Tag 2.9 kg Uran 235.

Der Generator des KKL … dreht mit 3000 Umdrehungen pro Minute. wiegt etwa 600 t und damit in etwa so viel wie 120 afrikanische Elefantenbullen. wird mit einem Motor angetrieben. ist mit einem Fahrraddynamo vergleichbar. wandelt mechanische in elektrische Energie um.

Der Kühlturm des KKL … gibt die im Kraftwerk nicht mehr nutzbare Wärmeenergie an die Umgebungsluft ab. ist ein Naturzug-Nasskühlturm. ist 144 m hoch. ist grösser als der Eiffelturm in Paris.

Welcher Reaktortyp befindet sich im KKL? Druckwasserreaktor Schneller Brüter Siedewasserreaktor

Welche und wie viele Turbinen gibt es im Maschinenhaus des KKL? 1 Hochdruck-, 3 Niederdruck-Turbinen 2 Hochdruck-, 2 Niederdruck-Turbinen 3 Hochdruck-, 1 Niederdruck-Turbinen

Womit wird die Reaktorleistung im KKL gesteuert? Mit den Steuerstäben Mit den Brennelementen Mit den Umwälzpumpen

Wie entsteht die Wärmeenergie, die für die Dampfbildung im Reaktor des KKL benötigt wird? Durch die Turbinen Durch das Einführen der Steuerstäbe Durch die Kernspaltung der Uranatome

Wie funktioniert das KKL? Im Reaktor des KKL wird durch die kontrollierte Spaltung von Uranatomkernen Wärme erzeugt. Sie dient dazu, unter hohem Druck Wasser in Dampf umzuwandeln. Der Dampf wird auf Turbinen geleitet und treibt diese an. Die Turbinen sind mit einem Generator gekoppelt, der die mechanische Energie der Drehung in elektrische Energie (Strom) umwandelt.

Welche Komponente im KKL wandelt die mechanische Energie der Turbine in elektrische Energie um? Der Generator

Was benötigt ein Wärmekraftwerk wie das KKL, um Wärmeenergie in elektrische Energie umzuwandeln? Für die Umwandlung werden benötigt: Kessel (Reaktor) Generator • Wasser Kondensator • Dampfturbinen Kühlung

Aus welchem Grund wird das KKL jedes Jahr für ein paar Wochen abgestellt? Um u.a. 1/5 der Brennelemente auszutauschen sowie um Kontrollen, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen.

Bietet das KKL Lehrstellen an? Ja. Das KKL bietet Lehrstellen für folgende Berufe: Automatiker/-in EFZ Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ, • Polymechaniker/-in EFZ Fachrichtung Hausdienst • Kauffrau/Kaufmann EFZ, Profil E/M Logistiker/-in EFZ, Fachrichtung Systemtechnik

Lernkontrolle – Antworten

THEMENBLOCK: ZAHLEN / DATEN / FAKTEN

Seit wann ist das KKL in Betrieb? 1969 1972 1979 1984

Das KKL liegt … am Rhein. an der Limmat. an der Aare.

Wie hoch ist der Kühlturm? 76 m 96 m 144 m 154 m

Welchen Durchmesser hat der Kühlturm an der Basis? 82 m 104 m 119 m

Welche Menge Wasser verliert der Kühlkreislauf durchschnittlich über die Dampffahne des Kühlturms? ca. 560 kg/s ca. 720 kg/s ca. 970 kg/s

Wer sind die Besitzer und Betreiber des KKL? Private Investoren Mehrere Elektrizitätsgesellschaften Der Kanton Aargau

Welches Tier wohnt im Frühjahr am Kühlturm auf 96 m Höhe? Wanderfalke

Woher bezieht das KKL das Hauptkühlwasser? Aus dem Rhein

Der Generator des KKL dreht mit 3000 U/Minute. Welche Frequenz ergibt sich daraus? 50 Hz

Welches Gewicht hat der Generator im Maschinenhaus des KKL? Ca. 600 t

Wie viele Personen arbeiten auf einer Schicht für den sicheren Anlagenbetrieb? 8 Personen: 3 Anlagen-, 3 Reaktoroperateure und 2 Schichtchefs

Wann wurde das KKL in Betrieb genommen? Inbetriebnahme war 1984

Welches ist das leistungsstärkste Kernkraftwerk der Schweiz? Das leistungsstärkste Schweizer Kernkraftwerk ist das Kernkraftwerk Leibstadt. Auf einer Fläche von 24 Hektaren produziert das Kernkraftwerk Leibstadt jeden Tag Strom für zwei Millionen Haushalte. Das entspricht rund 16% des in der Schweiz verbrauchten Stroms.

Lernkontrolle – Antworten

THEMENBLOCK: RADIOAKTIVITÄT UND STRAHLENSCHUTZ

Vor welcher Strahlung werden die Mitarbeitenden im KKL besonders geschützt? Vor kosmischer Strahlung Vor terrestrischer Strahlung Vor radioaktiver (ionisierender) Strahlung

Welche Massnahmen des Strahlenschutzes gewährleisten, dass die KKL-Mitarbeitenden weit unter den gesetzlichen Grenzwerten für Strahlung bleiben? Verwendung von Abschirmungsmaterialien, ähnlich wie beim Röntgen. Verwendung von Sonnencreme schützt vor Strahlung. Überwachung durch Strahlenmessgeräte (Dosimeter). Tragen von Overalls aus speziellem Strahlenschutzstoff. Sauberes Arbeiten und Zutrittsbeschränkungen in Bereichen mit Strahlung und/oder radioaktiven Partikeln. Absperren von Räumlichkeiten, in denen zu hohe Radioaktivität herrscht.

Welche der Aussagen über Radioaktivität trifft zu? Die Wirkung der durch Kernspaltung künstlich erzeugten Strahlung kann man nicht mit der in der Natur vorkommenden ionisierenden (radioaktiven) Strahlung vergleichen. Der jährliche gesetzliche Grenzwert aller beruflich strahlenexponierten Personengruppen (nicht nur KKL) ist so hoch wie die natürliche Strahlenbelastung der Einwohner des Kurortes Menzenschwand/Schwarzwald pro Jahr. Erst durch den Einsatz im Reaktor wird das Uran radioaktiv. Auch im Alltag sind wir Strahlen aus natürlichen und künstlichen Quellen ausgesetzt. Die Nebelkammer erzeugt radioaktive Strahlen. Ionisierende oder radioaktive Strahlen kann man nicht sehen, schmecken oder riechen.

Wie wird der unkontrollierte Austritt radioaktiver Stoffe im KKL verhindert? Filter und Unterdruckzonen im Inneren gewährleisten, dass radioaktive Stoffe nicht unkontrolliert entweichen können. Vor dem Abtransport werden radioaktive Abfallstoffe verbrannt und unschädlich gemacht. Die radioaktiven Stoffe werden für immer in grossen Hallen auf dem KKL-Gelände gelagert. Feste radioaktive Abfälle werden speziell behandelt, verpackt und derzeitig im KKL oder ZWILAG überwacht gelagert. Die möglicherweise verschmutzte Arbeitskleidung verlässt den sogenannten Zonenbereich im Kraftwerk nicht.

Wie viele Barrieren schützen den Reaktor des KKL vor äusseren Einwirkungen und die Umwelt vor Strahlung? Welche Barrieren sind dies? 6 Barrieren: Urantabletten, die feste Spaltprodukte zurückhalten Gasdichte Brennstabhüllrohre, die gasförmige Spaltprodukte zurückhalten 15 cm dickes Reaktordruckgefäss Mauer der Druckabbaukammer (Drywell), 1.5 m dicke armierte Betonmauer Containment, ein 3.8 cm dicker Stahlmantel Reaktorgebäude, stark armierte und 1.2 m dicke Stahlbetonmauer

Hat sich die Strahlenbelastung durch den Betrieb des KKL in Leibstadt verändert? Neben baulichen Massnahmen und einer hohen Sicherheitskultur dient ein Regelwerk von Gesetzen und Vorschriften dem Schutz der Gesundheit von Bevölkerung, Mitarbeitenden und der Umwelt vor Radioaktivität. Denn das KKL gibt Radioaktivität ab. Allerdings liegt die Menge weit unter den gesetzlichen Vorschriften. Diese Stoffe verursachen weniger als 1% der natürlichen Strahlendosis. So ist in Leibstadt keinerlei erhöhte Strahlung messbar.

Lernkontrolle – Antworten

THEMENBLOCK: BRENNSTOFF

Im Kernbrennstoff im KKL ist … enthalten. … wenig, etwa 4–5% Uran 235 … … Kohle … … Urandioxid … … eine hohe Energiedichte … … spaltbares Uran …

Mit welchen Elementen wird im Reaktor die Kernspaltung im Normalbetrieb unterbrochen? Brennelementen Steuerstäben Borsäuretank

Welches Isotop des Uran ist leicht spaltbar? Uran 234 Uran 235 Uran 238

Wie nennt man den Prozess, auf welchem die Energieerzeugung im KKL beruht? Die Kernspaltung (von Uran 235 durch Neutronen)

Wie viele Brennelemente gibt es im Reaktorkern des KKL? Der Kern besteht aus 648 Brennelementen.

Wie viel Prozent der Brennelemente werden jedes Jahr in der Revision ausgetauscht? Jedes Jahr werden ca. 20% der Brennelemente gewechselt.

Was dient im Reaktor des KKL als Bremse (Moderator) für die Neutronen? Das Wasser (entmineralisiert)

Wie lange verbleibt ein Brennelement im Reaktor? Durchschnittlich 5 Jahre

Ist der Dampf, der aus dem Kühlturm steigt, radioaktiv? Nein. Da der Kühlkreislauf nie mit dem Primärkreislauf in Berührung kommt, ist der Dampf, der dem Kühlturm entsteigt, nicht radioaktiv.

Wo befindet sich das spaltbare Uran 235? Uran 235 ist Bestandteil des Pulvers, welches zu «Pellets» gepresst wird. Diese Pellets werden in gasdichte Brennstäbe abgefüllt. 96 Brennstäbe werden dann zu einem Brennelement zusammengebaut.

Welches Uranisotop wird im KKL gespalten? Uran 235